**WZÓR FORMULARZA OFERTY**

pieczęć wykonawcy

**Gmina i Miasto Odolanów**

**Rynek 11**

**63-430 Odolanów**

**Dane Wykonawcy:**

Nazwa: ...............................................................

Adres: ................................................................

NIP: ....................................................................

REGON: .............................................................

Nr telefonu: ........................................................

Faks: ..................................................................

Adres e-mail: ......................................................

1) W odpowiedzi na ogłoszenie o ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w imieniu wykonawcy oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia **za następującą cenę:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nr tab. Poz. | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | KNR 2-31 1106/01 | Remonty nawierzchni bitumicznych (do 5 m² pow. Łaty) mieszankami mineralno-bitumicznymi przy użyciu mieszanki min.bit. grys-żwir zamkniętej, standard II z obcięciem krawędzi wyboju piłą mechaniczną przy użyciu frezarki, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę, skropienie naprawionego miejsca bitumem, rozścielenie mieszanki mineralno-bitum. W jednej lub warstwach, zagęszczenie poszczególnych warstw, posmarowanie bitumem linii styku łaty z istniejącą nawierzchnią i posypanie drobnym kruszywem. Odwiezienie rumoszu na odległ. do 5 km  Średnia głębokość wyboju – 5 cm. | 1 m² |  |  |
| 2 |  | Opis robót jak wyżej  Głębokość wyboju powyżej 5 cm  (do 8 cm) | 1 m² |  |  |
| 3 | Wycena własna | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowych i grysów  - rakowiny  - wyboje o głęb. 1,5 cm  - dodatek za każde dalsze 0,5 cm  głębokości wyboju ponad 1,5 cm | 100 m²  100 m²  100 m² |  |  |
| 4  4a | KNR 2-31  T.1406  01-05 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych wraz z odtworzeniem nawierzchni do pierwotnego stanu  - kratek ściekowych  - włazów kanałowych  \  - zaworów wod-gaz  - studzienek telekom.  Regulacja pionowa studni wraz z montażem dodatkowej płyty odciążającej na istniejących studniach, które osiadają pod wpływem ruchu kołowego | 1 szt  1 szt  1 szt  1 szt  1 szt |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0311/  /05  /06 | Mechaniczne wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo- żwirowej o strukturze zamkniętej satnd.II, warstwa ścieralna  - grubość 3 cm  - za każdy dalszy 1 cm grubosci | 100 m²  100 m² |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0311/  /01  /02 | Mechaniczne wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej standard II, warstwa wiążąca  - grubość 3 cm  - za każdy dalszy 1 cm grubosci | 100 m²  100 m² |  |  |
| 7 | Wycena własna | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową modyfikowaną  - spryskanie jednokrotne, grys bazalt. 8/12  - spryskanie dwukrotne, grysy bazalt. 8/12  w. dolna  grysy bazalt. 5/8 w. górna | 100 m²  100 m² |  |  |
| 8 | KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa | Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | 100 m² |  |  |
| 9 | Wycena własna | Remont cząstkowy nawierzchni chodników z kostki betonowej grub.8cm na podsypce cement.-piask. | 10 m2 |  |  |
| 10 | Wycena własna | Remont jak w poz.9 lecz z wykonan. warstwy wzmacniającej z mieszanki cementowo-piaskowej o Rm 2,5 MPa grubości 10 cm. | 10 m2 |  |  |
| 11 | Wycena własna | Wymiana uszkodzonych krawężników ulicznych betonowych 15/30 wraz z wykonaniem nowej ławy betonowej i naprawą przyległej części nawierzchni chodnika z kostki betonowej. | 10 mb. |  |  |
| 12 | Wycena własna | Wykonanie ścieku przykrawężnikow. z dwóch rzędów kostki brukowej grub. 8 cm. na podsyp.c-p i ławie z betonu C/2/15 W cenie uwzględnić rozebranie nawierzchni bitumicznej i podbudowy dla wykonania ławy betonowej oraz zalania bitumiczną masą zalewową szczeliny między istniejącą nawierzch. bitumiczną a ściekiem z kostki beton. | 10 mb. |  |  |

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,

3) oświadczamy, że nasz **czas reakcji to** ........................

4) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto\*:

................................................................................................................................,

*\* dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką*

5) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6) informujemy, że jesteśmy :

1. **mikroprzedsiębiorstwem\***

* mniej niż 10 pracowników oraz
* roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln EUR.

1. **małym przedsiębiorstwem\***

* mniej niż 50 pracowników oraz
* roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR (przesłanki należy spełniać łącznie)

1. **średnim przedsiębiorstwem\***

* mniej niż 250 pracowników oraz
* roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR (przesłanki należy spełniać łącznie)

**\*niepotrzebne skreślić**

Kryteria te dotyczą przedsiębiorców niezależnych, tj. niepowiązanych, kapitałowo lub osobowo z innymi przedsiębiorstwami.

Powyższe kryteria muszą być spełnione przez dwa kolejne lata obrachunkowe, aby przedsiębiorca mógł wykazać się statusem Małego/Średniego Przedsiębiorcy.

7) załącznikami do niniejszej oferty są:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

inne ................................................................. .

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy